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国家开放大学2022年春季学期期末统一考试
计算机组成原理试题
2022年7月
一、选择题（每小题3分，共36分）
1.已知[X]原=110100，[X]移=(     )。
	A.101100	B.001100
	C.101011	D.011011
2.两个补码数相加，在符号位相同时有可能产生溢出，符号位不同时(     )。
	A.也有可能产生溢出	B.会产生溢出
	C.一定不会产生溢出	D.不一定会产生溢出
3.定点运算器用来进行(     )。
	A.十进制加法运算	B.定点运算
	C.浮点运算	D.既进行定点运算也进行浮点运算
4.运算器由许多部件组成，其核心部分是(     )。
	A.多路开关	B.数据总线
	C.累加寄存器	D.算逻运算单元
5.指令系统中采用不同的寻址方式的目的是(     )。
	A.降低指令译码的难度
	B.提高指令读取的速度
	C.缩短指令字长，扩大寻址空间，提高编程灵活性
	D.实现程序控制
6.基址寻址方式中，操作数的有效地址等于(     )加上形式地址。
	A.基址寄存器内容	B.堆栈指示器内容
	C.变址寄存器内容	D.程序计数器内容
7.CPU中的通用寄存器(     )。
	A.只能存放数据，不能存放地址
	B.只能存放地址，不能存放数据
	C.可以存放数据和地址
	D.不仅存放数据和地址.还可代替指令寄存器
8.微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是(     )。
	A.每一条机器指令由一条微指令来执行
	B.每一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行
	C.一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行
	D.一条微指令由若干条机器指令组成
9.存取周期是指(     )。
	A.存储器的写入时间
	B.存储器的读出时间
	C.存储器进行一次读操作和一次写操作之间所需要的最短时间
	D.存储器进行一次完整的读写操作所需要的全部时间
10.CPU通过指令访问Cache所用的程序地址叫做(     )。
	A.逻辑地址	B.物理地址
	C.虚拟地址	D.真实地址
11.在独立编址方式下，存储单元和I/O设备是靠(     )来区分的。
	A.不同的地址和指令代码	B.不同的数据和指令代码
	C.不同的数据和地址	D.不同的地址
12.在采用DMA方式高速传输数据时，数据传送是(     )。
	A.在总线控制器发出的控制信号控制下完成的
	B.在DMA控制器本身发出的控制信号控制下完成的
	C.由CPU执行的程序完成的
	D.由CPU响应硬中断处理完成的
二、判断题（将判断结果填在括弧内，正确打√号，错误打×号。每小题3分，共15分）
13.海明校验码是对多个数据位使用多个校验位的一种检错纠错编码方案，不仅可以发现是否出错，还能发现是哪一位出错。(     )
14.计算机的指令越多，功能越强越好。(     )
15.计算机中的流水线是把若干个子过程合成为一个过程，使每个子过程实现串行运行。(     )
16.在Cache的地址映像中，全相联映像是指主存中的任意一字块均可映像到Cache内任意一字块位置的一种映像方式。(     )
17.在采用DMA方式高速传输数据时，数据传送是通过为DMA专设的数据总线传输的。(     )
三、简答题（共29分）
18.相对CISC指令系统，RISC指令系统有哪些优点？（7分）

19.硬连线控制器和微程序控制器各有哪些优缺点？（7分）

20.什么是虚拟存储器？它有什么特点？（8分）

21.同步通信与异步通信的主要区别是什么？说明通信双方如何联络。（7分）

四、计算题（每小题10分，共20分）
22.把正确的答案写进括号内（二进制需要小数点后保留8位）。
(0.71)10=(     )2=(     )16=(     )BCD
(1A9)16=(     )2=(     )10

23.写出X=10111101，Y=-00101011的原码和补码表示，并用补码计算两个数的差。
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一、选择题(每小题3分,共36分)
1.B 2.C 3.B 4.D 5.C
6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.A 12.B
二、判断题(每小题3分,共15分)
13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.×
三、简答题(共29分)
18.相对CISC指令系统,RISC指令系统有哪些优点? (7分)
答:RISC系统的指令格式规范且种类少,使用的寻址方式简单,指令条数少,指令完成的操作功能简单。
19.硬连线控制器和微程序控制器各有哪些优缺点? (7分)
答:硬连线控制器的优点是运行速度明显快,缺点是设计与实现较复杂。
微程序的控制器的优点是设计与实现较简单,易用于实现系列计算机产品的控制器,理论上可实现动态
微程序设计,缺点是运行速度要慢一些。
20.什么是虚拟存储器? 它有什么特点? (8分)
答:虚拟存储器是计算机的存储区系统中用一部分硬盘空间实现扩展虚拟内存空间的技术,当实际的内
存不足时,利用虚拟存储器技术能够使内存不足的问题得到缓解。
在计算机的存储器系统中,虚拟存储器属于主存-外存层次,它由存储器管理硬件和操作系统中存储器
管理软件支持,借助于硬盘等辅助存储器,以透明方式向用户提供速度接近主存、容量和成本与辅存差不多
的存储器。
21.同步通信与异步通信的主要区别是什么? 说明通信双方如何联络。(7分)
答:同步通信与异步通信的主要区别是前者有公共时钟,总线上的所有设备按统一的时序、统一的传输
周期进行信息传输,通信双方按事先约好的时序联络。
后者没有公共时钟,没有固定的传输周期,采用应答方式通信。
四、计算题(每小题10分,共20分)
22.(10分)
(0.71)10=(0.10110101)2=(0.B5)16=(0.01110001)BCD
(1A9)16=(000110101001)2=(425)10
23.(10分)
[X]原=010111101
[Y]原=100101011
[X]补=010111101
[Y]补=111010101
[X-Y]补=011101000

