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一、单项选择题（每小题3分，共计36分，将选择结果填入括弧）
1.下列选项中，(     )项不属于科学研究性试验。
	A.验证结构计算理论的假定
	B.为制订设计规范提供依据
	C.为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验
	D.检验结构的质量，说明工程的可靠性
2.(     )的原理清晰，加载设备操作简单方便、安全可靠，能产生较大的荷载，而且荷载容易控制、准确、稳定，并能实现多点同步加载。
	A.液压加载	B.重物加载
	C.机械式加载	D.气压加载
3.(     )用于对结构施加低周往复荷载试验。
	A.手动液压千斤顶加载	B.同步液压加载
	C.双向液压加载	D.电液伺服液压加载
4.贴电阻应变片处的应变为1500μE，电阻应变片的灵敏系数K=2.0，则在这个电阻应变片上应产生的电阻变化率是下列哪一项？(     )
	A.0.2%	B.0.4%
	C.0.1%	D.0.3%
5.量测仪表有多项性能指标，其中(     )是指仪表所能量测的最小至最大的量值范围。
	A.量程	B.最小刻度值
	C.精度	D.灵敏度
6.1个微应变的大小是(     )。
	A.1×10-3	B.1×10-5
	C.1×10-6	D.1×10-9
7.(     )主要用于研究结构承受静荷载作用下构件的承载力、刚度、抗裂性等基本性能和破坏机制。
	A.低周反复荷载试验	B.单调加载静力试验
	C.疲劳试验	D.拟动力试验
8.梁及单向板是典型的受弯构件，试验时安装成简支结构，即(     )。
	A.一端用固定端支座，另一端用活动铰支座
	B.一端用固定端支座，另一端用滚动铰支座
	C.一端用固定铰支座，另一端用滚动铰支座
	D.一端用固定铰支座，另一端用活动铰支座
9.振动是物体运动的特殊形式，它的运动参数——位移、速度和加速度都是(     )的函数。
	A.质量	B.时间
	C.频率	D.长度
10.用(     )得到的频率和阻尼均比较准确，但一般只能测出基本频率。
	A.自由振动法	B.共振法
	C.脉动法	D.随机激励法
11.下列选项中，不属于鉴定性疲劳试验的研究内容的是(     )。
	A.疲劳强度
	B.裂缝宽度及其发展
	C.最大挠度及其变化幅度
	D.各阶段截面应力分布状况和中和轴变化规律
12.下列哪种方法可用于钢筋位置的检测？(     )
	A.超声法	B.钻芯法
C.磁检测法	D.扁顶法
二、判断题（每小题2分，共计22分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）
13.由于荷载特性的不同，动力试验的加载设备和测试手段也与静力有很大的差别，并且要比静力试验复杂得多。(     )
14.结构试验中加载设备不可避免地会参与结构工作，会改变结构的受力状态或使结构产生次应力，这是允许的。(     )
15.量测仪器的某些性能之间常互为矛盾，如精度高的量程常较小，灵敏度高的往往适应性能稍差。(     )
16.用电阻应变片测量应变时，除能感受试件应变外，由于环境温度变化的影响，同样也能通过应变片的感受而引起电阻应变仪指示部分的示值变动，这种变动称为温度效应。(     )
17.-般结构静载试验的加载程序分为预载、正常使用荷载、破坏荷载三个阶段。(     )
18.受载结构中间卸载或静载试验终结完全卸载后，不再需观测结构经受荷载作用后的残余变形和变形的恢复情况。(     )
19.初始位移加载法对结构振动没有附加质量的影响，适用于测量结构固有频率和振型，尤其是基本频率和振型的测量。(     )
20.通过结构拟动力试验可以得到结构的滞回曲线。(     )
21.结构可靠性鉴定的传统经验法未采用现代测试手段，故鉴定人员的主观随意性较大，鉴定质量由鉴定人员的专业素质和经验水平决定，鉴定结论容易出现争议。(     )
22.回弹法运用回弹仪通过测定混凝土表面的硬度以确定混凝土的强度，是混凝土结构现场检测中最常用的一种非破损检测方法。(     )
23.冲击法、回弹法和推出法既可以用于砌块抗压强度的检测，也可以用于砂浆抗压强度的检测。(     )
三、简答题（每小题7分，共计42分）
24.何谓重力加载法？重力加载有什么优、缺点？
25.简述应变电测法的优点。
26.结构试验大纲一般包括哪些主要内容？
27.什么是初始位移加载法？
28.结构抗震静力试验和结构抗震动力试验分别包括哪些试验项目？
29.结构检测的程序一般包括哪些主要环节？
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一、单项选择题(每小题3分,共计36分,将选择结果填入括弧)
	1.D	2.A	3.C	4.D	5.A
	6.C	7.B	8.D	9.B	10.A
	11.D	12.C
二、判断题(每小题2分,共计22分。将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)
	13.√	14.×	15.√	16.√	17.√
	18.×	19.√	20.×	21.√	22.√
	23.×
三、简答题(每小题7分,共计42分)
24.何谓重力加载法?重力加载有什么优、缺点?
答:重力加载就是利用物体本身的重量施加于结构作为荷载。(3分)重力加载的优点是:设备简单,取材方便,荷载恒定,加载形式灵活。(2分)其缺点是:荷载量不能很大,操作笨重而费工。(2分)
25.简述应变电测法的优点。
答:应变电测法具有感受元件重量轻、体积小;(2分)量测系统信号传递迅速、灵敏度高;(2分)可遥测,便于与计算机联用及实现自动化等优点。(3分)
26.结构试验大纲一般包括哪些主要内容?
答:结构试验大纲主要包括:试件的设计及制作要求;(1分)试件安装与就位;(1分)加载方法与设备;(1分)量测方法和内容;(1分)辅助试验;(1分)安全措施;(1分)试验进度计划和组织管理。(1分)
27.什么是初始位移加载法?
答:初始位移加载法是对结构或构件施加荷载,(2分)使其产生变形,(2分)然后突然卸掉荷载,(2分)使结构或构件产生自由振动的方法。(1分)
28.结构抗震静力试验和结构抗震动力试验分别包括哪些试验项目?
答:结构抗震静力试验包括低周往复加载试验(又称伪静力试验)(2分)和计算机电液伺服联机试验(又称拟动力试验)。(2分)结构抗震动力试验包括地震模拟振动台试验、(1分)强震观测、(1分)人工爆破模拟地震试验(1分)等。
29.结构检测的程序一般包括哪些主要环节?
答:结构检测的主要环节依次为:委托、(1分)调查、(1分)编写检测方案、(1分)现场检测、(1分)数据分析处理、(1分)结果评定(1分)及出具检测报告。(1分)

