 试卷代号：1174
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水工钢筋混凝土结构（本）试题
2022年7月
一、选择题（每小题2分，共20分，在所列备选项中，选1项正确的或最好的作为答案，将选项号填入各题的括号中）
1.钢筋混凝土结构按制造方式分类，可分为三类，其中(     )整体性好，刚度大，但施工受季节影响大。
	A.装配式	B.整体式
	C.装配整体式
2.混凝土强度等级是由(     )确定的。
	A.轴心抗拉强度标准值	B.轴心抗压强度标准值
	C.立方体抗压强度标准值
3.软钢钢筋经冷拉后(     )。
	A.抗拉强度提高，塑性提高	B.抗拉强度提高，塑性降低
	C.抗拉强度提高，塑性不变
4.结构在使用年限超过设计基准期后(     )。
	A.可靠度减小	B.结构丧失其使用功能
	C.不失效则可靠度不变
5.有两根钢筋混凝土梁，甲梁的抗弯承载力比乙梁的抗弯承载力大，则甲梁的刚度(     )。
	A.比乙梁的刚度大
	B.比乙梁的刚度小
	C.可能比乙梁的刚度大，也可能比乙梁的刚度小
6.钢筋混凝土大偏心受压柱，如果分别作用两组荷载，已知M1<M2、N1>N2，若M1、
N1作用时柱破坏，那么M2、N2作用时(     )。
	A.柱破坏	B.柱有可能破坏
	C.柱不破坏
7.在钢筋混凝土构件中，钢筋表面处的裂缝宽度较构件表面处的裂缝宽度(     )。
	A.大	B.小
	C.一样
8.钢筋混凝土梁斜压破坏可能是由于(     )。
	A.梁腹很厚	B.纵筋配置过多
C.腹筋配置过多
9.对构件施加预应力的主要作用是(     )。
	A.降低造价	B.提高构件的抗裂度
	C.提高构件的承载力
10.部分预应力混凝土是指正常使用荷载下，(     )。
	A.允许存在拉应力或有限裂缝宽度	B.预应力钢筋少且应力较低
	C.仅允许存在拉应力
二、判断题（将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误，每小题2分，共20分）
11.遵守设计规范，是为了使设计方法达到统一化和标准化，从而有效地贯彻国家的技术经济政策，保证工程质量。(     )
12.结构的设计基准期虽与其使用寿命有联系，但不等同。超过设计使用年限的结构并不是不能使用，而是指它的可靠性降低了。(     )
13.沿梁跨度方向，截面抗弯刚度是变化的，所以，验算变形时所采用的截面抗弯刚度是指平均的截面抗弯刚度。(     )
14.承载能力极限状态设计的可靠度程度允许比正常使用极限状态的可靠度适当降低。(     )
15.对于强度较高的钢筋，均需作成变形钢筋，以保证钢筋与混凝土间具有足够的粘结强度使钢筋的强度得以充分发挥。(     )
16.由于轻质、高强材料的应用.钢筋混凝土结构按承载力决定的截面尺寸减小，抗裂度和刚度就可能降低，从而影响到正常使用性能。(     )
17.对于轴心受压柱，为了减少钢筋在施工中产生纵向弯曲，宜选用较粗的钢筋。(     )
18.偏心受压构件中远离轴向力一侧的纵向钢筋总是受拉的。(     )
19.减小裂缝宽度的有效措施是增加用钢量和采用直径较粗的钢筋。(     )
20.预应力损失计算得正确与否对预应力结构的极限承载力影响很小，但是对使用荷载下的结构性能（反拱、挠度、抗裂度及裂缝宽度）有相当大的影响。(     )
三、简答题（每题10分，共40分）
21.对用于钢筋混凝土结构中的钢筋，其性能有哪些原则性要求？
22.钢筋混凝土受弯构件的抗裂验算、裂缝开展宽度验算和承载力计算各是根据什么应力阶段计算的？
23.什么叫剪跨比？其对无腹筋梁的斜截面承载力与斜截面破坏形态有何影响？
24.普通预应力混凝土结构的基本工作原理是什么？
四、计算题（每题10分，共20分）
参考公式：
              
          
       
    
        

25.已知矩形截面梁(Ⅱ级安全级别、一类环境条件)，，
由荷载设计值产生的弯矩。混凝土强度等级C20，钢筋选用HRB335级。试
求所需的受拉钢筋截面面积值。

26.已知某厂房单筋T形截面吊车梁（Ⅱ级安全级别、一类环境条件），截面尺寸为承受的弯矩设计值混凝土为C20，钢筋为HRB335级。试计算截面受拉钢筋面积。
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一、选择题(每小题2分，共20分，在所列备选项中，选1项正确的或最好的作为答案，将选项号填入各题的括号中）
l.B2.C3.B4.A5.C
6.A7.B8.C9.B10.A
二、判断题（将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误，每小题2分，共20分）
ll.√12.√13.×.14.×15.√
l6.√17.√18.×.19.×20.√
三、简答题(每题10分，共40分）
21.对用于钢筋混凝土结构中的钢筋，其性能有哪些原则性要求？
答：(1)建筑用钢筋要求具有一定的强度（屈服强度和抗拉强度）.应适当采用较高强度的钢筋，以获得较好的经济效益。（3分）
(2)要求钢筋有足够的塑性（伸长率和冷弯性能）.以使结构获取较好的破坏性质。（3分）
(3)应有良好的焊接性能，保证钢筋焊接后不产生裂纹及过大的变形。（2分）
(4)钢筋和混凝土之间应有足够的粘结力，保证两者共同工作。（2分）
22.钢筋混凝土受弯构件的抗裂验算、裂缝开展宽度验算和承载力计算各根据什么应力阶段计算的？
答：抗裂验算是根据第Ⅰ阶段的末尾即将开裂的瞬间应力状态（3分）；裂缝开展宽度验算是根据第Ⅱ阶段的应力状态（3分）；承载力计算是根据第Ⅲ阶段的末尾应力状态（4分）。
23.什么叫剪跨比？其对无腹筋梁的斜截面承载力与斜截面破坏形态有何影响？
答：剪跨比λ是剪跨长度和截面有效高度的比值，其中剪跨为集中荷载作用点到支座截面或节点边缘的距离（2分）。
对梁顶直接施加集中荷载的无腹筋梁，剪跨比λ是影响受剪承载力的主要因素（1分）。随着剪跨比λ的减少，斜截面受剪承载力有增高的趋势（1分）。一般来说.λ＞3时常为斜拉破坏（2分）。当X<1时可能
发生斜压破坏（2分）。1＜λ＜3时一般是剪压破坏（2分）。
24.普通预应力混凝土结构的基本工作原理是什么？
答：所谓预应力混凝土结构，就是在外荷载作用之前，先对混凝土预加压力，人为制造应力状态（3分）。
所产生的预压应力能抵消外荷载所引起的部分或全部拉应力（3分）。这样，在外荷载作用下，裂缝就能延缓或不致发生，即使发生了，裂缝宽度也不会开展过宽（4分）。
四、计算题（每题lO分，共20分）
25.解.
（1分）
则(3分)
 满足要求。（3分）
（2分）
满足要求(1分)
26.解.
（（1分）
，故属于第二类截面类型。（3分）
（2分）
（2分）
（2分）

