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一、单项选择题（每小题3分，共15分。在所列备选项中，选1项正确的或最好的作为答案.将选项号填入各题的括号中）
1.用以拦截江河，形成水库或壅高水位的建筑物称为(     )。
	A.挡水建筑物	B.泄水建筑物
C.整治建筑物	D.输水建筑物
2.高度超过(     )的重力坝属于高坝。
	A.30m	B.40m
C.50m	D.70m
3.不能降低土石坝浸润线的排水设施是(     )。
	A.褥垫排水	B.贴坡排水
C.棱体排水	D.组合式排水
4.水闸中防冲槽的作用是(     )。
	A.防止冲刷坑向上游扩展，保护海漫安全
	B.防止渗透变形
	C.防止波状水跃
	D.防止折冲水流
5.(     )是输送渠道水流穿越河流、道路、山谷等而设置的压力管道。
	A.渡槽	B.陡坡
	C.倒虹吸	D.跌水
二、多项选择题（每小题3分，共15分。下列每小题给出的选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、错选均不得分，少选得1分）
6.水利水电枢纽工程按其(     )分为五等。
	A.规模	B.作用
	C.效益	D.在国民经济中的重要性
7.作用于重力坝上的主要荷载包括(     )。
	A.坝体自重	B.静水压力
C.扬压力	D.温度荷载
8.枯水期下闸挡水，洪水期开闸泄水，这个水闸可能是(     )。
	A.节制闸	B.分洪闸
	C.进水闸	D.挡潮闸
9.根据水电站的(     )正确进行水轮机选择是水电站主要设计任务之一。
	A.水头	B.负荷范围
	C.流量范围	D.水电站的运行方式
10.河道整治规划的基本原则(     )。
	A.全面规划，综合治理	B.因势利导，重点整治
	C.因地制宜，就地取材	D.因人而制，分片治理
三、判断题（每小题3分，共30分。你认为正确的在题干后括号内划“√”，反之划“×”）
11.为使工程的安全可靠性与其造价的经济合理性恰当地统一起来，水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。(     )
12.坝基设有防渗帷幕和排水幕的实体重力坝，可以减少坝基面上的浮托力。(     )
13.拱坝的超载能力强、安全度高主要是由于坝体厚度较薄、材料均匀性好。(     )
14.反滤层中各层滤料的粒径顺渗流方向布置应由粗到细。(     )
15.土石坝的上游坝坡通常比下游坝坡陡。(     )
16.整治河道、控导主流是保证防洪安全的首要工作。(     )
17.分离式闸底板具有将结构自重和水压力等荷载传给地基的作用，故底板较厚。(     )
18.泄槽轴线与溢流堰轴线接近平行的岸边溢洪道，称为侧槽溢洪道。(     )
19.水闸地下轮廓线的长度即为闸基的防渗长度。(     )
20.河床式厂房的特点是厂房本身挡水。(     )
四、问答题（每小题8分，共40分）
21.为什么要对混凝土重力坝的坝体混凝土进行分区？一般分为哪几个区？
22.水工隧洞衬砌的作用是什么？
23.拱坝坝身泄水的方式有哪些？其适用条件如何？
24.简述土石坝渗流分析的目的和内容。
25.水电站压力前池布置应考虑哪些因素？
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一、单项选择题(每小题3分,共15分。在所列备选项中,选1项正确的或最好的作为答案,将选项号填入各题的括号中)
	1.A	2.D	3.B	4.A	5.C
二、多项选择题(每小题3分,共15分。下列每小题给出的选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。多选、错选均不得分,少选得1分)
	6.ACD	7.ABC	8.AB	9.ABD	10.ABC
三、判断题(每小题3分,共30分。你认为正确的在题干后括号内划“√”,反之划“×”)
	11.√	12.×	13.×	14.×	15.×
	16.√	17.×	18.√	19.√	20.√
四、问答题(每小题8分,共40分)
21.为什么要对混凝土重力坝的坝体混凝土进行分区?一般分为哪几个区?
答:混凝土重力坝坝体各部位的工作条件及受力条件不同,对混凝土材料性能指标的要求也不同。为了满足坝体各部位的不同要求,节省水泥用量及工程费用,把安全与经济统一起来,通常将坝体混凝土按不同工作条件进行分区,选用不同的强度等级和性能指标。(4分)
一般分为下面6个区:
Ⅰ区—上、下游水位以上坝体表层混凝土,其特点是受大气影响;
Ⅱ区—上、下游水位变化区坝体表层混凝土,即受水的作用也受大气影响;
Ⅲ区—上、下游最低水位以下坝体表层混凝土;
Ⅳ区—坝体基础混凝土;
Ⅴ区—坝体内部混凝土;
Ⅵ区—抗冲刷部位的混凝土。(4分)
22.水工隧洞衬砌的作用是什么?
答:水工衬砌的功用是:(1)承受荷载;(2分)(2)加固围岩;(2分)(3)减小表面糙率;(2分)(4)保护围岩;(1分)(5)防止渗漏。(1分)
23.拱坝坝身泄水的方式有哪些?其适用条件如何?
答:拱坝的坝身泄水方式主要有自由跌落式、鼻坎挑流式、滑雪道式、坝身泄水孔等。(4分)
自由跌落式:适用于基岩良好,泄量不大,坝体较薄的双曲拱坝或小型拱坝。(1分)
鼻坎挑流式:适用于坝体较高,单宽流量较大的情况。(1分)
滑雪道式:适用于泄洪量大、坝体较薄的拱坝枢纽中。(1分)
坝身泄水孔式:适用于坝体较高的双曲薄拱坝。(1分)
24.简述土石坝渗流分析的目的和内容。
答:(1)确定坝体浸润线和下游逸出点位置,绘制坝体及地基内的等势线分布图或流网图,为坝体稳定核算、应力应变分析和排水设备的选择提供依据;(2分)(2)计算坝体和坝基渗流量,以便估算水库的渗漏损失和确定坝体排水设备的尺寸;(2分)(3)确定坝坡出逸段和下游地基表面的出逸比降,以及不同土层之间的渗透比降,以判断该处的渗透稳定性;(2分)(4)确定库水位降落时上游坝壳内自由水面的位置,估算由此产生的孔隙压力,供上游坝坡稳定分析之用。根据这些分析成果,对初步拟定的坝体断面进行修改。(2分)
25.水电站压力前池布置应考虑哪些因素?
答:(1)调压室尽量靠近厂房,以缩短压力管道的长度。(2分)
(2)调压室应有自由水表面和足够的底面积,以保证水击波的充分反射。(2分)
(3)调压室的工作必须是稳定的。在负荷变化时,引水道及调压室水体的波动应该迅速衰减,达到新的稳定状态。(2分)
(4)正常运行时,水流经过调压室底部造成的水头损失要小。为此调压室底部和压力管道连接处应具有较小的断面积。(1分)
(5)结构安全可靠,施工简单方便,造价经济合理。(1分)

